\documentclass{article}
\usepackage{german}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[german]{varioref}



\begin{document}

\section{Text}
Um die drei Hauptlinien gesondert untersuchen zu k\"onnen, stehen uns zwei unterschiedliche Photodioden (die Maxima der Empfindlichkeit liegen bei ca. $0.6\mu$ bzw. im nahen Infrarotbereich), ein $663nm$ Bandpassfilter und ein $663nm$ Langpassfilter zur Verf\"ugung.


\section{Formel}
$\frac{a^2+b^2}{\frac{d^2}{e^2}}=c^2 \Rightarrow gh^2$

\end{document}
